Medidas del laboratorio CCNA

Diagrama

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Observaciones según la TIA-942

El espacio que debería haber para la correcta manipulación de los racks debería ser de mínimo 1 metro en sus lados frontal y posterior, medida que no se cumple dentro del laboratorio siendo principalmente destacable en el rack suroeste donde la accesibilidad del cableado se vuelve bastante complicada debido a su cercanía con las mesas.

La calidad del techo es preocupante pues puede dejar pasar la humedad pudiendo resultar en fatal para la integridad de los equipos dentro del laboratorio