Estándar de espacio entre Racks

En México no existe un estándar dedicado o especifico para este aspecto sin embargo el mayormente aplicado es la TIA-942 donde se definen los sig. Conceptos

* Espacios mínimos entre racks
* Cableado estructurado
* Sistemas eléctricos
* Clasificación de niveles

Espacio mínimo entre racks

Pasillo Frontal: 1.2 Metros

Pasillo Posterior: 1 metro

Espacio lateral: Sin especificación